Quadro Essicatore 400 V

DISTINTA MATERIALE.

Quantità
Descrizione





Marca


Articolo
n° 1

Centralino 425x310x160 mm IP 65

 
Gewiss     

GW46202
 

n° 2

Pannello frontale forato h 310 mm


Gewiss     

GW46420
n° 1

Pannello frontale cieco h 310 mm


Gewiss     

GW46425
n° 1

Interruttore magnetotermico 4P 16 A - 6 kA

bTicino   

BTIF841
n° 1
 
Spia di segnalazione rossa



Gewiss   
           
GW20603

n° 1
 
Spia di segnalazione verde



Gewiss   
           
GW20604

n° 1
 
Spia di segnalazione gialla



Gewiss   
           
GW20605

n° 3
 
Lampada bianca 230 V



Gewiss   
           
LAMP B
n° 1
 
EWPC 90/T termoregolatore PTC 24 V c.a.

Elywell   
           
T1B1500

n° 1
 
PTC sonda temperatura 6x40 1,5 m SIL.

Elywell   
           
SN65015
n° 2
 
Timer a telaio aperto 115/230 V


/ 


328229

n° 1

Interruttore salvamotore 1,6 ÷ 2,5 A


Telemecanique
GV2-ME07
n° 1

Interruttore salvamotore    6 ÷ 10 A


Telemecanique
GV2-ME14
n° 1

Interruttore salvamotore  13 ÷ 18 A


Telemecanique
GV2-ME20
n° 3

Contatto ausiliario laterale



Telemecanique
GV-AN11

n° 3

Bobina di sgancio




Telemecanique
GV2-AU225
n° 1

Relè monostabile modulare 20 A 2 NO

Finder


Serie 22

n° 5

Raccordo guaina ø 16 mm girevole PG 16

Gewiss   

SL45225

m 3

Guaina grigia DF 16G



Gewiss   

DX30016
m 16

Cavo FROR 5x2,5 mm²

    

Pirelli


CAVO 08

n° 1

Spina mobile protetta 3P+N+T 16 A 400 V

Gewiss     

GW60009

n° 1

Trasformatore 230/400/24 V
P = 50 VA

/
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