Quadro Pulitore 400 V

DISTINTA MATERIALE.

Quantità
Descrizione





Marca


Articolo
n° 1

Cassetta 240x190x90 mm IP 56

 
Elettrocanali

410C7

n° 1

Contenitore 1 posto pulsanti D.22 C.G.

Gewiss     

GW27111
n° 1

Interruttore rotatorio 3P 16 A 


Gewiss   

GW70002
n° 2
*
Contattore MC 6.10.230



Lovato
   
           
C610230
n° 2
*
Contatto ausiliario NA



Lovato
   
           
LM2TC10

n° 3
*
Contatto ausiliario NC



Lovato
   
           
LM2TC01
n° 2
*
Pulsante doppio RAS/SPORGENTE V/R

Lovato


2TB7213

n° 1

Pulsante a fungo rosso ø = 40 mm


Lovato


2TB6344
n° 1

Microspia 230 V rossa



/


CR220RO
n° 1

Morsettiera poliprop. 12P 6 mm²

 
B.M.
   

9202

m 5

Cavo N07V-K 1x1 mm² nero



Pirelli
   

AVO 11
m 12

Cavo FROR 4x2,5 mm²

    

Pirelli


CAVO 08

n° 1

Spina mobile protetta 3P+T 16 A 400 V

Gewiss     

GW60008

n° 4
*
Pressacavo PG 13,5




Elettrocanali

/

n° 1

Trasformatore 400/230 V 50 VA


/

*
Versione speciale (n° 3 motori):
n° 3
 
Contattore MC 6.10.230



Lovato
   
           
C610230
n° 3
 
Contatto ausiliario NA



Lovato
   
           
LM2TC10

n° 4

Contatto ausiliario NC



Lovato
   
           
LM2TC01
n° 3
 
Pulsante doppio RAS/SPORGENTE V/R

Lovato


2TB7213

n° 5
 
Pressacavo PG 13,5




Elettrocanali

/
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